**Configure the HP2920 switch**

HP2920(config)# openflow

HP2920(config-openflow)# controller-id 1 192.168.0.120 controller-interface vlan 192

HP2920(config-openflow)#instance "vlan10"

HP2920(config-openflow-inst)#member vlan 10

HP2920(config-openflow-inst)#controller-id 1

HP2920(config-openflow-inst)#version 1.3

HP2920(config-openflow-inst)#enable

HP2920(config-openflow-inst)#exit

HP2920(config-openflow)#enable

**Verify the openflow**

HP2920(config)#show openflow

**Check the datapath id and the status of openflow**

HP2920(config)#show openflow instance vlan10